|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\User\Desktop\123.jpg**  440003, Российская Федерация, г. Пенза,  ул. Терновского, 19А,  тел./факс: (841-2) 36-43-59; 93-06-06  E-mail: [info@eletech-penza.ru](mailto:info@eletech-penza.ru)  **C:\Users\User\Desktop\Безымянный.jpg**  Сделано в России | **ПАСПОРТ**  **Светильник НББ 64-60-080**  **С ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИМ**  **ДАТЧИКОМ**  Артикул:  **1005100407** "Кольца" 150 НББ 64-60-080 корпус прямой белый с датч.  **1005100408** "Кольца" 150 НББ 64-60-080 корпус наклонный белый с датч.  **1005100045** Светильник без стекла НББ 64-60-080 корпус прямой белый с датч.  **1005100046** Светильник без стекла НББ 64-60-080 корпус наклонный белый с датч.  на этикетках название светильников может быть дополнено названием стекла в целях идентификации |

**Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.**

1. **Назначение и основные сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| * Назначение | настенный, для общего освещения жилых помещений |
| * Светильник изготовлен по ТУ 27.40.25-052-00109636-2019 и соответствует: | ТР ТС 004/2011  (ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-1, ГОСТ IEC 62471) |
| * Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150) | УХЛ4 |
| * Диапазон рабочих температур, и относительная влажность | (+1…+35)°С, 80% |
| * Порог звукового срабатывания | 55 +/- 5 Дб |
| * Длительность свечения, не менее | 60 +/- 10 с |
| * Светильник отключен | при освещенности более 20 люкс |
| * Радиус действия микрофона | 5 м |
| * Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP20 |
| * По материалу опорной поверхности, на которую устанавливаются светильники: | пригодны для установки на поверхности из  нормально - воспламеняемого материала. |
| * Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| * Способ крепления (рабочее положение) | на стену |
| * Срок службы | не менее 8 лет |
| 1. **Основные технические характеристики** | |
| * Параметры питающей сети | ~220В, 50 Гц |
| * Количество ламп в светильнике, кол-во шт х цоколь | 1 х E27 |
| * Максимальная мощность лампы накаливания | 60 Вт |

**\*Внимание! Запрещается использование ламп с большей мощностью, чем указано в маркировке.**

**\*\*Внимание! Эксплуатация светильника без рассеивателя запрещена! Для арт.1005100045, 1005100046 рассеиватели приобретаются отдельно.**

**\*\*\*Не рекомендуется устанавливать светильник друг напротив друга, т.к. это вызовет сбои в работе из-за наличия светового датчика.**

1. **Комплектность**

* Светильник;
* Паспорт.

1. **Требования безопасности**

* ***Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6.***
* ***Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.***
* ***Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!***
* ***Замену ламп производить ТОЛЬКО при отключенной сети питания.***
* ***ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.***
* ***Устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняемых предметов.***

1. **Инструкция по монтажу и подготовке к работе**
2. Распаковать светильник, проверить комплектность;
3. Снять рассеиватель (при его наличии), вращая его против часовой стрелки;
4. Подключить провода питания к контактам клеммной колодки;
5. Прикрепить светильник на стену с помощью дюбелей и саморезов (в комплект поставки не входят);
6. Установить рассеиватель, вращая его по часовой стрелке. **Внимание!** Эксплуатация светильника без рассеивателя **запрещена**!
7. **Сведения об утилизации**

Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

1. **Хранение и транспортирование**

*Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216-78 –* ***средние (С).*** Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

*Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по   
ГОСТ 15150-69 –****2.*** Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные макроклиматических районах c умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

1. **Гарантийные обязательства**

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 30 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем. В случае если день продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

Светильник сертифицирован.

*Сертификат № RU С-RU.АИ24.В.00043, срок действия с 21.03.2019 г. по 20.03.2024 г.*

Соответствует требованиям ТУ 27.40.25-052-00109636-2019, ТР ТС 004/2011

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Штамп ОТК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись продавца\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_